;{anim} = curve min(animate2({data}, length, delay, turn on time, turn off time), 1)
;data_0 - hv timer
;data_1 - hv
;data_2 - loop

{hv_timer} = {data_0}
{hv} = {data_1}
{loop} = {data_2}
{timer} = {hv}*{hv_timer}*sin(2*pi*{loop})

{speaker1_rotY} += 5'*{timer} 
{speaker1_rotZ} += 5'*{timer} 

{speaker1.1_rotY} -= 10'*{timer} 
{speaker1.1_rotZ} -= 10'*{timer} 

{speaker2_rotY} += 5'*{timer} 
{speaker2_rotZ} += 5'*{timer} 

{speaker2.1_rotY} -= 10'*{timer} 
{speaker2.1_rotZ} -= 10'*{timer} 